在常温下，Ag2CrO4和BaCrO4的溶度积分别为2.0×10-12和1.6×10-10，前者小于后者，因此

Ag2CrO4要比BaCrO4难溶于水。( )